**8**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**4

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

แผนงานเคหะและชุมชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 1 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ศาลาพักญาติเดิม และต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗** | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ศาลาพักญาติเดิม และต่อเติมศาลาพักญาติใหม่ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ผ02 หน้า 6 ลำดับที่ 6 | **๒๖๐,๐๐๐.** | อบต.นายูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**ผด.02**

แผนงานเคหะและชุมชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 2 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ตามแบบแปลนและ / หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ผ02 หน้า 30 ลำดับที่ 14 | 50,000 | อบต.นายูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

10

แผนงานเคหะและชุมชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3 | **โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ตามแบบแปลนและ / หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ผ02 หน้า 7 ลำดับที่ 14 | 200,000 | อบต.นายู. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ | 510,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

11

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 1 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ ๑ สายทางข้างลำห้วยโพธิ์** | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 22 ลำดับที่ 90 | 232,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**ผด.02**

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 2 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาหนองหิน** | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.oo เมตร หรือมีพื้นที่ดันปราบปรับพื้นทางเดิมรวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.oo ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมพื้นผิวถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหายโดยมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.oo ลูกบาศก์เมตร ดันล้มกอง ปรับเกลี่ยเรียบ เกรด บดทับ ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 22 ลำดับที่ 91 | 148,000 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

13

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย บ้านนายูง**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย โดยการเดินสายสัญญาณระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร ติดตั้งลำโพงยูนิตฮอร์นขนาด ๒๐๐ วัตต์ มีไลน์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 11 ลำดับที่ 34  | 20,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แผนงานไฟฟ้าและถนน

**ผด.02**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 4 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธี pavement in-place recycling บ้านนาม่วง**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธี  **pavement in-place recycling**  ขนาดกว้างเดิม ๖.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ความยาว ๑๖๑.oo เมตร หรือมีพื้นรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๖.oo ตารางเมตร ทาสี ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 23 ลำดับที่ 94 | 400,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**ผด.02**

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 5 | **โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ สายทางนาฮี – บ้านกอก**  |  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า 845.0๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว 169.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 845.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 15 ลำดับที่ 53 | 400,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**ผด.02**

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 6 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางสามแยกไปหมอกมิวาย**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 35 ลำดับที่ 37 | 50,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**ผด.02**

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 7 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางหน้าบ้านนายสุรชาติ คำฤาชัย** | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 23 ลำดับที่ 96 | 298,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**ผด.02**

แผนงานไฟฟ้าถนน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 8 | **โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางนาจาน** |  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางนาจาน ตามแบบแปลนและ / หรือรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 20 ลำดับที่ 77 | 52,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

19

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 9 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางข้างวัดศิริมงคล**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๙๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 20 ลำดับที่ 78  | 129,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

20

แผนงานเคหะและชุมชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 10 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางนางาม**  |  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 20 ลำดับที่ 78  | 139,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**ผด.02**

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 11 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนายทา**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปัดกวาดทำความสะอาดพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย o.๑๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 24 ลำดับที่ 98 | 55,800 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**ผด.02**

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 12 | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(prestress)พร้อมฝาปิด บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าร้านแม่บ้านเกษตร**  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป**(prestress)** พร้อมฝาปิด โดยการขุดดินร่องราง รองทราย คอนกรีตหยาบ วางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาดราง ปากกว้างรวม o.๔๐ เมตร ลึกรวม o.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ เมตร ถมดินกลับข้างราง ซ่อมแซมผิวถนนข้างราง ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 24 ลำดับที่ 99 | 76,200 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**ผด.02**

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 13 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗**  |  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย โดยการติดตั้งเพาเวอร์แอม ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด มิกเซอร์ ๘ ช่อง ๑ ชุด เครื่องเล่น dvd ๑ ชุด ไมค์สาย ๒ ชุด เดินสายสัญญาณระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ เมตร ติดตั้งลำโพงยูนิตฮอร์นขนาด ๒๐๐ วัตต์ มีไลน์ จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 54 ลำดับที่ 132 | 53,500 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**ผด.02**

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 14 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ สายคำเสือโอ้ก** | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘๒.0๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว 45.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 40 ลำดับที่ 13 | 86,500 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

25

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 15 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ สายทางนาฮี – คำดอกไม้**  |  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างถนนคสล.ทับ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๙.oo เมตร หรือมีพื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๕.oo ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 45 ลำดับที่ 87 | 400,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

26

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 16 | **โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ สายทางนาเอิด** | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ สายทางนาเอิด ตามแบบแปลนและ / หรือรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 54 ลำดับที่ 133 | 130,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

27

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 17 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง** | เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยการลาดยางปูทับกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔.๐๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 19 ลำดับที่ 71 | 196,300 | ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**ผด.02**

แผนงานเคหะและชุมชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 18 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้าน นายเจริญ คลาฤทธิ์** | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.5๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว 40.0๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑00.0๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 9 ลำดับที่ 22 | 44,000 | ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**ผด.02**

แผนงาน**ไฟฟ้าถนน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 19 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาป่าคา** |  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.oo เมตร หรือมีพื้นที่ดันปราบปรับพื้นทางเดิมรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐.oo ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมพื้นผิวถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหายโดยมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๙๑๙.oo ลูกบาศก์เมตร ดันล้มกอง ปรับเกลี่ยเรียบ เกรด บดทับ ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒o x ๒.๔o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 10 ลำดับที่ 24 | 159,700 | ม.6ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 19 โครงการ | 3,070,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.