**8**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**5

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 1 | **โครงการก่อสร้างบ้อกคัลเวิร์ท บ้านนายูง หมู่ที่ ๑ บริเวณนาหนองบัว** | ก่อสร้างบ้อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการขุดตกแต่งเตรียมบริเวณก่อสร้างก่อสร้างบ้อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ถมดินเสริมข้าง และหลังบ้อก เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๙ | ๒00,๐๐๐ | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 2 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๒** | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม โดยการเตรียมพื้นผิวถนนเดิมขนาด ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม พ่นยางทำ แท็กโค้ท ลาดยางปูทับด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๕ เซ็นติเมตร ยาว ๑๕๕.๕o เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓๓.oo ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๕๒ | 420,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ สายทางนาฮี – บ้านกอก** | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า .๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๕๓ | 420,000 | ม.3. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 4 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ (สายหน้าบ้านนายวีรยุทธ คำฤาชัย – สี่แยก**  **บ้านนางเพศ ทับสุรีย์)** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๖๑ | 202,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 5 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔**  **สายทางเข้าหมู่บ้าน** | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม ๓ จุด โดยการลงหินคลุกบดทับแน่นปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๑ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ปูหนา ๔ เซนติเมตร จุดที่ ๒ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร ปูหนา ๔ เซนติเมตร จุดที่ ๓ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร ปูหนา ๔ เซนติเมตร หรือความยาวรวมทั้ง ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘.oo ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๖๐ | 218,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

13

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 6 | **โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕** | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนและ / หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑๒ | 40,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผด.02**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 7 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายทางนาตลุก** | สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินรองพื้นถนนดันปราบเกลี่ยเรียบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๖๔ | 251,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 8 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านอาจารย์ยอด – ห้วยโพธิ์** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินรองพื้นถนนดันปราบเกลี่ยเรียบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๘๑ | 129,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 9 | **โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสาย บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖** | ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย โดยการติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ ๕๐๐ วัตต์ มีไลน์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ย้ายลำโพงฮอร์น ไปติดตั้งในจุดที่กำหนด ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๑๑๘ | 20,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 10 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางข้างวัดศิริมงคล** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๔๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๗๘ | 61,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 11 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายสาย สอนสกุล** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๗๒ | 81,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

19

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 12 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางนางาม** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๖๓.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๖๙ | 93,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

20

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 13 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายรุนี วรรณกุล** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. ๑ จุด รวม ๖ ท่อน ยาปูนแนวท่อ กลบดินถมหลังท่อให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๗๓ | 165,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 14 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ สายทางคำเสือโอ้ก** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๔๐ | 400,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 15 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ สายทางนาฮี – คำดอกไม้** | ปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างถนนคสล.ทับ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๙.oo เมตร หรือมีพื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๕.oo ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง  กว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖o x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๘๗ | 330,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 16 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมในหมู่บ้าน โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘**  **(บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์**  **จันทาสี)** | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการเตรียมพื้นผิวถนนเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พ่นยางทำแท็กโค้ท ลาดยางปูทับด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๕ เซ็นติเมตร ยาว ๔๐.oo เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.oo ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๔๓ | 90,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 17 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙** | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดันปราบปรับพื้นถนนเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘๒.0๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ยาว 45.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าถนน ผ02 หน้า 40 ลำดับที่ 13 | 420,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

25

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 18 | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด บ้านนายูง**  **สายทางถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน** | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป**(prestress)** พร้อมฝาปิด โดยการขุดดินร่องราง รองทราย คอนกรีตหยาบ วางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาดราง ปากกว้างรวม o.๖๐ เมตร ลึกรวม o.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ เมตรถมดินกลับ ซ่อมแซมผิวถนนข้างราง ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานไฟฟ้าและถนน หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๒๙ | 200,000 | ม.1  ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

26

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 19 | **โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘o เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและ/หรือรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๑๖ | 300,000 | อบต.นายูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด.02**

27

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 20 | **เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางหลังหน่วยงานทหารพัฒนา ที่ ๒๑** | อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ เส้นหลัง หน่วยงานทหารพัฒนา ที่ ๒๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒๕ | 440,000 | ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 20 โครงการ | | 4,480,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 21 | **ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.105-003 จากสาย บ้านโคกหนองแวง ถึงสายบ้านคำค้อ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบล นายูง** | **กว้าง 6 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | 9,970,000 | ม.5  ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนิน**  **การ** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 22 | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง | 1,834,700 | อบต.นายูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ | | **11,804,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.